Der I2C-Bus hat zwei "Daten"-Leitungen. SDA übernimmt die Datenübertragung, während SCL den Takt für die Datenübertragung über SDA steuert.