2. Die Pns A0,A1,A2, bieten die möglichkeit die Letzten 3 Bit der I²C addresse des Sensors zu verändern. Hier durch wird es möglich mehre Sensoren/ aktoren des selben models an den Bus anzuschließen.